Para ejecutar esta aplicacion, en primer lugar debemos cargar el codigo en la tarjeta de Arduino. Luego basta con conectar la tarjeta de Arduino a nuestro computador, despues por medio de un codigo o programa de terminal con capacidad de comunicacion en serie, debemos conectarnos al puerto en donde la tarjeta de Arduino se encuentra conectada. 

Al lograr lo anterior, cada 25 minutos obtendremos resultados o salidas de datos de este tipo:

=========================================
Sensor BME:
Temperatura ambiental: -- [°C]
Humedad relativa: -- [%]
Presion atmosferica -- [hPa]
Sensor ML8511:
Intensidad de radiacion: -- [mW/cm^2]
Sensor TEMT600:
Intensidad de luz: [cd/m^2]

Donde se nos indica las variables fisicas medidas por cada sensor y sus dimensiones